附件3-1：

江苏省2022年中国建筑工程装饰奖预申报工程

质量通病自查自纠记录表（装饰类）

企业名称：

工程名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查自纠  问题项目 | 自查自纠情况 | | | | 备注 |
| 施工范围是否包括自查项目  是打√  否打㐅 | 分布  位置 | 数量 | 提供照片、图纸、检验记录等，证明自查项目符合规范 |
| 一 | 石材墙面消防箱改、安装问题 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲箱门无标识、无拉手 |  |  |  | 提供现场消防箱门正面照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 2 | ▲箱门开启角度不够 |  |  |  | 提供现场消防箱开启最大角度照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 3 | ▲箱门安装未有“开门见栓” |  |  |  | 提供现场消防箱“开门见栓”照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 4 | ▲箱内未使用防火材料全封闭 |  |  |  | 提供现场消防箱内全封闭照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 5 | ▲箱内杂乱不整洁 |  |  |  | 提供现场消防箱内照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 二 | 台下洗手盆安装问题 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲无刚性支撑 |  |  |  | 提供现场台下盆刚性支撑照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 2 | ▲刚性支撑没有胶垫 |  |  |  | 提供现场台下盆刚性支撑胶垫照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 3 | ▲刚性支撑不是活动设计，不方便后期维修 |  |  |  | 提供现场台下盆刚性支撑可拆卸照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 三 | 玻璃材料选用和安装问题 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲顶面使用玻璃装饰面层 |  |  |  | 提供现场玻璃装饰采取物理连结或加强措施照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 2 | ▲墙面玻璃（含镜子）用胶粘贴，未采用有效固定装置 |  |  |  | 同上 | 另附照片  大于7吋 |
| 3 | ▲隔断玻璃超出最大许用面积规定 |  |  |  | 提供玻璃隔断施工图纸 | 另附 |
| 4 | ▲玻璃护栏距地高3-5M使用小于16.76毫米的钢化夹层玻璃（含扶手） |  |  |  | 提供玻璃护栏施工图纸 | 另附 |
| 5 | ▲玻璃护栏距地高于5M直接承受水平荷载（含扶手） |  |  |  | 提供玻璃护栏施工图纸 | 另附 |
| 四 | 墙面玻化砖湿贴大面积空鼓问题 |  |  |  | 提供现场质量检查工作照片或检验批记录 | 另附照片  大于7吋 |
| 五 | 地面石材铺贴大面积泛碱、水渍问题 |  |  |  | 提供现场质量检查工作照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 六 | 顶内电路布置凌乱、裸线、软管使用不符合规定、吊杆混用、遗留建筑垃圾问题 |  |  |  | 提供顶内照片若干张，证明电线穿管未有裸线、吊杆未混用以及未有遗留建筑垃圾 | 另附照片  大于7吋 |
| 七 | 易燃面层安装电线盒未有进行防火隔热措施问题 |  |  |  | 提供现场拆开的插座照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 八 | 过顶石设计安装安全可靠性问题 |  |  |  | 提供过顶石安装节点图、交底记录、隐检记录等 | 另附 |
| 九 | 沉降缝四周未断开处理并交圈问题 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲沉降缝地面处理方式 |  |  |  | 提供现场沉降缝四周贯通处理的照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 2 | ▲沉降缝顶面处理方式 |  |  |  | 同上 | 另附照片  大于7吋 |
| 3 | ▲沉降缝立面处理方式 |  |  |  | 同上 | 另附照片  大于7吋 |
| 十 | 室内墙面石材、瓷砖干挂安全可靠问题 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲石材干挂方式（包括石材厚度） |  |  |  | 提供石材干挂安装节点图、交底记录、隐检记录等 | 另附 |
| 2 | ▲瓷砖干挂方式 |  |  |  | 提供瓷砖干挂安装节点图、交底记录、隐检记录等 | 另附 |
| 十一 | 顶面终端安装排列无序、观感不佳问题 | 吊顶 |  |  |  |  |
| 1 | ▲纸面石膏板吊顶各路终端排列凌乱 |  |  |  | 提供现场纸面石膏板吊顶各路终端排列照片若干 | 另附照片  大于7吋 |
| 2 | ▲矿棉板等块状材料吊顶各路终端排列不居中 |  |  |  | 提供现场块状材料吊顶各路终端排列居中照片若干 | 另附照片  大于7吋 |
| 十二 | 顶面终端安装未保持规定间距问题 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲灯具与烟感、喷淋间距 |  |  |  | 提供现场照片若干 | 另附照片  大于7吋 |
| 2 | ▲风口与烟感、喷淋间距 |  |  |  | 提供现场照片若干 | 另附照片  大于7吋 |
| 3 | ▲音响与烟感、喷淋间距 |  |  |  | 提供现场照片若干 | 另附照片  大于7吋 |
| 十三 | 栏杆安装问题 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栏杆安装不牢固 |  |  |  | 提供栏杆安装节点图、交底记录、隐检记  录等 | 另附 |
| 2 | 栏杆高度不达标准 |  |  |  | 提供现场测量达标照片 | 另附照片  大于7吋 |
| 3 | 栏杆的玻璃安装爪件松动且临空下口留空未封闭 |  |  |  | 提供现场质量检查工作照片 | 另附照片  大于7吋 |

填表人： 项目经理： 企业分管负责人： 年 月 日